**Mimari Tasarım II**

**FİNAL SINAVI İSTENENLER LİSTESİ**

**Teslim tarihi: 30.05.2016 Saat: 14:00-15:00 Yer: Atölye 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÖLÇEK** | **PAFTA/MAKET** | **İÇERİK** |
|  | **Sunum paftası** | **Projeyi genel olarak en iyi ifade edecek şekilde hazırlanacaktır. Yapının bulunduğu çevre ve doğa analizi paftalarda yer almalıdır. Analiz-sentez ilişkisinde tasarım yaklaşımınızı, proje konseptinizi anlatan bir pafta olmalıdır. Ayrıca dönem içi yapılan eskiz çalışmalarına ve kullanılacak malzeme detaylarına da yer verilmelidir. Pafta boyutları 70\*100 ebatlarında olmalı ve pafta sayısında sınırlama yoktur. Pafta tasarımı öğrenciye bırakılmıştır.** |
| **1/500** | **Vaziyet planı** | **Arsa, çevresi, yollar, peyzaj, otopark, kuzey işareti, kotlar, arsa ve bina girişleri gösterilecektir.** |
| **1/500**  | **2 silüet** | **Biri yoldan arsaya doğru bakış yönünde, diğeri arsayı dik olarak kesecek şekilde alınacaktır.** |
| **1/200** | **Kat planları** | **Planlar tefrişli olacaktır, mekân isimleri yazılacaktır, zemin katta bina yakın çevresi ve kanopi planı gösterilecektir, kotlar ve dış ölçüler verilecektir. Yakın çevre yol ve peyzaj yer almalıdır. Proje genel standartlarına uygunluk beklenen bir ölçüttür.** |
| **1/200** | **2 kesit ve 4 görünüş** | **Kesitlerde taşıyıcı sistem ve çatı örtüsü ölçeğe uygun olarak ifade edilecektir. Görünüşlerde malzemeler ölçeğe uygun şekilde ifade edilecektir, kotlar gösterilecektir. Kanopi kesit ve görünüşleri de aynı paftalarda yer alacaktır.** |
| **1/20** | **Sistem Kesiti** | **Ana giriş aksından alınan, temelden çatıya tüm katları da içeren, kullanılan sistemin detayını açıklayan ve ölçeğine uygun teknikle yapılan detay çizimidir.** |
| **1/500** | **Maket** | **Arsa, yollar, parsel sınırları, çatı, peyzaj, otopark vb. tüm öğeler yer alacaktır. Ölçeğe uygun maket kalitesi sağlanmalıdır.** |
| **1/200** | **Yakın Çevre Maket** | **Ana bina ve kanopi bölümlerinin yakın çevre ile birlikte yer aldığı makettir. Kanopi bölümü yapıya uzakta kalıyorsa, bu makette kısmi yakınlaştırma ile ifade edilebilir. Yakın çevre makete işlenecektir.**  |
|  | **CD/DVD** | **Projenin teslim hali yüksek çözünürlüklü ve yeterince aydınlatmanın sağlandığı ve net fotoğraflar ile, ya da taratılarak, her pafta için en az 3 adet, maketler için farklı 8 açıdan çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğraflar olarak CD/DVD’ye kaydedilmelidir. Posterler ise hangi programda hazırlanmışsa formatına uygun olarak kaydedilmeli, CD’lerin üzerine proje ile ilgili bilgiler silinmez bir kalem ile ya da bir bilgisayar çıktısı bir etiketle yapıştırılarak teslim edilmelidir.**  |
| * **Projeler aydınger kâğıtlara el çizimi olacaktır. Sunum paftası ise poster kâğıdına alınmalıdır.**
* **Bütün paftaların aynı boyutta ve aynı yönde olması gereklidir.**
* **Sunum paftasında Üniversite, bölüm, tasarım dersinin adı, projenin adı, proje yürütücüsü ve öğrenci bilgileri yer alacaktır.**
* **Diğer paftalarda projenin adı ve öğrenci bilgileri yer alacaktır.**
* **Maketlerde isimler maketlerin alt yüzüne yazılacaktır.**
* **Belirtilenlere ilave olarak istenilen sayıda pafta ve maket teslim edilebilir.**
* **Aynı gün içinde belirtilen saatten sonra getirilen projeler geç teslim alınmış olacak ve notu 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Belirtilen günden sonra proje teslimi yapılamaz.**
* **Proje tesliminde rapor geçerli değildir. Teslimi öğrenci adına başkası yapabilir.**
* **Jüri 01.06.2016 tarihinde 09:00-15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Jüri sırası öğrencilere ayrıca duyurulacaktır. Jüriye katılım zorunludur.**
* **CD/DVD teslimleri 03.06.2016 tarihine kadar dersin yürütücü asistan hocasına teslim edilecektir.**
 |