**Mimari Tasarım IV**

**FİNAL SINAVI İSTENENLER LİSTESİ**

**Teslim tarihi: 30.05.2016 Saat: 14:00-15:00 Yer: Atölye 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÖLÇEK** | **PAFTA/MAKET** | **İÇERİK** |
|  | **Sunum paftası** | **Projeyi genel olarak en iyi ifade edecek şekilde hazırlanacaktır. Yapının bulunduğu kent dokusu ve tarihi çevre analizi paftalarda yer almalıdır. Ayrıca dönem içi yapılan eskiz çalışmalarına ve kullanılacak malzeme detaylarına da yer verilmelidir. Pafta boyutları 70\*100 ebatlarında ve pafta sayısında sınırlama yoktur.** |
| **1/200** | **Vaziyet planı** | **Arsa, çevresi, yollar, peyzaj, otopark, kuzey işareti, kotlar ve bina girişleri gösterilecektir.** |
| **1/200** | **2 silüet** | **Biri güneyden arsaya paralel geçen, diğeri arsayı dik olarak kesecek şekilde alınacaktır.** |
| **1/100** | **Kat planları** | **Planlar tefrişli olacaktır, mekân isimleri yazılacaktır, zemin katta bina yakın çevresi ve bina girişleri gösterilecektir, kotlar ve dış ölçüler verilecektir. Proje genel standartlarına uygunluk beklenen bir ölçüttür.** |
| **1/100** | **2 kesit ve 4 görünüş** | **Kesitlerde taşıyıcı sistem ve çatı örtüsü ölçeğe uygun olarak ifade edilecektir. Görünüşlerde malzemeler ölçeğe uygun şekilde ifade edilecektir, kotlar gösterilecektir.** |
| **1/20** | **Sistem Kesiti** | **Tercihen Ana giriş aksından alınan, temelden çatıya tüm katları da içeren, kullanılan sistemin detayını açıklayan ve ölçeğine uygun teknikle yapılan detay çizimidir.** |
| **1/100** | **Maket** | **Arsa, yollar, komşu parsel sınırındaki bina kütleleri, çatı, peyzaj, otopark vb. tüm öğeler yer alacaktır. Arsadaki tarihi yapının kütle hareketleri doğru işlenmelidir. Ölçeğe uygun maket kalitesi sağlanmalıdır.** |
|  | **CD/DVD** | **Projelerin final çıktıları autocad olarak, posterleri ise hangi programda hazırlanmışsa formatına uygun olarak kaydedilmeli, CD’lerin üzerine proje ile ilgili bilgiler silinmez bir kalem ile ya da bir bilgisayar çıktısı bir etiketle yapıştırılarak teslim edilmelidir. Teslim maketlerinin farklı en az 8 açıdan çekilen yüksek çözünürlüklü ve net fotoğrafları da bu CD’de yer almalıdır.** |
| * **Projelerin çıktıları aydınger kağıtlara olacaktır. Sunum paftası ise poster kağıdına alınmalıdır.** * **Bütün paftaların aynı boyutta ve aynı yönde olması gereklidir.** * **Sunum paftasında Üniversite, bölüm, tasarım dersinin adı, projenin adı, proje yürütücüsü ve öğrenci bilgileri yer alacaktır.** * **Diğer paftalarda projenin adı ve öğrenci bilgileri yer alacaktır.** * **Maketlerde isimler maketlerin alt yüzüne yazılacaktır.** * **Belirtilenlere ilave olarak istenilen sayıda pafta ve maket teslim edilebilir.** * **Aynı gün içinde belirtilen saatten sonra getirilen projeler geç teslim alınmış olacak ve notu 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Belirtilen günden sonra proje teslimi yapılamaz.** * **Proje tesliminde rapor geçerli değildir. Teslimi öğrenci adına başkası yapabilir.** * **Jüri 01.06.2016 tarihinde 09:00-15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Jüri sırası öğrencilere ayrıca duyurulacaktır. Jüriye katılım zorunludur.** | | |